# ข้อมูลทางเทคนิค

อะแดปเตอร์สว่านพร้อมตัวจับยึดเครื่องมือ |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
ไขควงไร้สาย |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
หมายเลขสินค้า |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที–1 | 0–1 900 | 0–2 100
อัตราการกระแทก | นาที–1 | 0–5 400 | 0–5 900
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18
Ø สูงสุดในการเจาะ |  |  |
คอนกรีต | มม. | 10 | 10
งานก่ออิฐ | มม. | 16 | 16
น้ำหนักA) | กก. | 2.4–3.4 | 2.3–3.3
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac