# Thông số kỹ thuật

Phụ tùng búa với tay nắm phụ |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Máy vặn vít chạy pin |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Mã số máy |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Tốc độ không tải | /phút | 0–1 900 | 0–2 100
Tần suất đập | /phút | 0–5 400 | 0–5 900
Điện thế danh định | V= | 18 | 18
Ø lỗ khoan tối đa |  |  |
Bê tông | mm | 10 | 10
Công trình xây gạch | mm | 16 | 16
Trọng lượngA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.