# Tehnički podaci

Adapter čekić sa dodatnom ručkom |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumulatorski odvrtač |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Broj artikla |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 0–1900 | 0–2100
Broj udara | min-1 | 0–5400 | 0–5900
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Maks. Ø bušenja |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Zid | mm | 16 | 16
TežinaA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  zavisno od upotrebljenog akumulatora

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.