# Tekniske data

Hammerforsats med ekstrahåndtag |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akku-skruemaskine |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Varenummer |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Omdrejningstal | o/min | 0-1900 | 0-2100
Slagtal | slag/min | 0-5400 | 0-5900
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Maks. bor-Ø |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Murværk | mm | 16 | 16
VægtA) | kg | 2,4-3,4 | 2,3-3,3
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50

A)

  afhængigt af den anvendte akku

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.