# Технички податоци

Додаток за чекан со дополнителна дршка |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Батериски одвртувач/зашрафувач |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Број на дел |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Број на вртежи во празен од | min-1 | 0–1900 | 0–2100
Број на удари | min-1 | 0–5400 | 0–5900
Номинален напон | V= | 18 | 18
Mакс. дупка-Ø |  |  |
Бетон | mm | 10 | 10
Ѕид | mm | 16 | 16
ТежинаA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  во зависност од употребената батерија

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.