# Paruošimas naudoti

##

Sukimo momento nustatymo žiedą (2) ties simboliu „Gręžimas“.

##

- Sukimosi krypties perjungiklį (7) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Sukimosi krypties perjungikliu (7) galite pakeisti elektrinio įrankio sukimosi kryptį. Tačiau tuo‌met, kai įjungimo-išjungimo jungiklis (8) yra nuspaustas, tai padaryti yra neįmanoma.

Dešininis sukimasis: norėdami gręžti ir įsukti varžtus, spauskite sukimosi krypties perjungiklį (7) į kairę iki atramos.

Kairinis sukimasis: Norėdami atlaisvinti arba išsukti varžtus ar atsukti veržles, spauskite sukimosi krypties perjungiklį (7) į dešinę iki atramos.

##

- Greičių perjungiklį (3) junkite tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

- Greičių perjungiklį visada stumkite iki atramos. Priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.

Greičių perjungikliu (3) galima pasirinkti 2 sūkių skaičiaus diapazonus.

Greičių perjungiklio padėtis (3) | Sūkių skaičius | Užveržimo momentas | Paskirtis
--- | --- | --- | ---
1 | Mažas | Didelis | Sunkesnėms užduotims: Pvz., didelio skersmens kiaurymėms gręžti su smūgiu
2 | Didelis | Mažas | Lengvesnėms užduotims: Pvz., mažo skersmens kiaurymėms gręžti su smūgiu

##

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (8) ir laikykite jį paspaustą.

Darbinė lemputė (6) šviečia, kai šiek tiek arba visiškai nuspaustas įjungimo-išjungimo jungiklis (8), ji apšviečia darbinę sritį, kai ji nepakankamai apšviesta.

Darbinė lemputė (6) atleidus įjungimo-išjungimo jungiklį (8) dar kelias sekundes šviečia.

##

Įjungto elektrinio įrankio sūkių skaičių tolygiai galite re‌gu‌liuo‌ti atitinkamai spausdami įjungimo-išjungimo jungiklį (8).

Lengvai spaudžiant įjungimo-išjungimo jungiklį (8), įrankis veikia mažais sūkiais. Daugiau nuspaudus jungiklį, sūkiai atitinkamai padidėja.