# Zamjena alata

Tijekom rada kapa za zaštitu od prašine u znatnoj mjeri sprječava prodiranje prašine od bušenja u prihvat alata. Pri umetanju alata pazite da se ne ošteti kapa za zaštitu od prašine .

- Oštećenu kapu za zaštitu od prašine treba odmah zamijeniti. Preporučuje se da taj posao obavi servis.

##

Izvadite radni alat.

Nastavak utaknite u prihvat (1). Okrećite prsten za fiksiranje (9) sve dok se čujno ne uglavi.

##

Pomoću SDS plus stezne glave možete jednostavno i lako zamijeniti radni alat bez uporabe dodatnih alata.

- Radni alat umetnite do graničnika u prihvat čahure za blokadu.

- Provjerite blokadu povlačenjem alata.

##

Izvucite čahuru za blokadu prema natrag i izvadite radni alat.

##

Možete zakrenuti dodatnu ručku (11) po želji kako biste mogli postići sigurno držanje ruke pri radu bez zamaranja.

- Okrenite donji dio dodatne ručke (11) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i zakrenite dodatnu ručku (11) u željeni položaj. Zatim ponovno pritegnite donji dio dodatne ručke (11) u smjeru kazaljke na satu.

Pazite da stezna traka dodatne ručke dosjeda u za to predviđen utor na kućištu.

##

Pomoću graničnika dubine možete odrediti željenu dubinu bušenja X.

Pritisnite tipku za namještanje graničnika dubine i umetnite graničnik dubine u dodatnu ručku (11).

Rebra na graničniku dubine moraju biti okrenuta prema gore ili dolje.

- Uvucite SDS plus radni alat do graničnika u prihvat alata SDS plus. Mogućnost pomicanja SDS plus radnog alata mogla bi inače dovesti do pogrešnog namještanja dubine bušenja.

- Izvucite graničnik dubine toliko da razmak između vrha svrdla i vrha graničnika dubine odgovara željenoj dubini bušenja X.

##

Izvadite radni alat.

Deblokirajte nastavak u smjeru i skinite ga s prihvata (1).