# Ibrugtagning

##

Sæt indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (2) på symbolet "boring".

##

- Aktivér kun drejeretningsomskifteren (7), når el-værktøjet står stille.

Med retningsomskifteren (7) kan du ændre el-værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (8) er dette imidlertid ikke muligt.

Højreløb: Ved boring og iskruning af skruer skal du skubbe drejeretningsomskifteren (7) til venstre til anslag.

Venstreløb: Til løsning og uddrejning af skruer og møtrikker trykkes retningsomskifteren (7) helt mod højre.

##

- Aktivér kun gearvælgeren (3), når elværktøjet står stille.

- Skub altid gearvælgeren til anslag. Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

Med gearvælgeren (3) kan du forvælge 2 omdrejningstalområder.

Position gearvælger (3) | Omdrejningstal | Drejningsmoment | Anvendelsesområde
--- | --- | --- | ---
1 | Lav | Høj | Til krævende opgaver: F.eks. hammerboring med en stor diameter
2 | Høj | Lav | Til mindre krævende opgaver: F.eks. hammerboring med en lille diameter

##

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (8) og hold den nede.

Arbejdslyset (6) lyser, når tænd/sluk-kontakten (8) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan lyses op under dårlige lysforhold.

Arbejdslyset (6) lyser fortsat i et par sekunder, efter at du har sluppet tænd/sluk-kontakten (8).

##

Du kan regulere omdrejningstallet på det tændte el-værktøj trinløst afhængigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontakten (8) ind.

Let tryk på start-stop‑kontakten (8) fører til et lavt omdrejningstal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet.