# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

ตั้งแหวนตั้งแรงบิดล่วงหน้า (2) ไว้ที่สัญลักษณ์ “การเจาะ”

##

- กระตุ้นสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) เมื่อเครื่องหยุดสนิทเท่านั้น

ท่านสามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) อย่างไรก็ตาม หากสวิทช์เปิด-ปิด (8) ถูกกดอยู่ จะกลับทิศทางการหมุนไม่ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและการขันสกรูเข้า ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางซ้ายจนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับคลายหรือหมุนสกรูและน๊อตออก ให้กดสวิทช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน (7) ไปทางขวาจนสุด

##

- สับสวิทช์ตั้งเกียร์ (3) เมื่อเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่เท่านั้น

- ดันสวิทช์ตั้งเกียร์ไปจนสุดเสมอ มิฉะนั้นเครื่อง‌อาจ‌ชำรุดได้

ปุ่มตั้งเกียร์ (3) สามารถตั้งความเร็วรอบล่วงหน้าได้สองช่วง

ตำแหน่งสวิทช์เลือกเกียร์ (3) | ความเร็วรอบ | แรงบิด | ขอบเขตการใช้งาน
--- | --- | --- | ---
1 | ต่ำ | สูง | สำหรับการใช้งานหนัก: เช่น การเจาะกระแทกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
2 | สูง | ต่ำ | สำหรับการใช้งานเบา: เช่น การเจาะกระแทกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

##

สตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้าโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) และกดค้างไว้

ไฟส่องบริเวณทำงาน (6) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

ไฟส่องบริเวณทำงาน (6) จะยังคงติดสว่างต่อไปอีกประมาณสองสามวินาทีหลังจากปล่อยสวิทช์เปิด-ปิด (8)

##

ท่านสามารถปรับความเร็วรอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่เปิดสวิทช์อยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามแรงกดมากน้อยบนสวิทช์เปิด-ปิด (8)

การกดสวิทช์เปิด-ปิด (8) เบาจะได้ความเร็วรอบต่ำ การกดสวิทช์แรงยิ่งขึ้นจะได้ความเร็วรอบสูงขึ้น