# Hooldus ja puhastus

- Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Puhastage pärast igat kasutuskorda vahetatav tööriist, puurhaamri otsak GFA 18-H koos tööriistakinnitusega ning elektrilise tööriista ventilatsioonipilud.