# Dados técnicos

Adaptador de martelo com punho adicional |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Aparafusadora sem fio |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Número de produto |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
N.º de rotações em vazio | r.p.m. | 0–1900 | 0–2100
N.º de impactos | i.p.m. | 0–5400 | 0–5900
Tensão nominal | V= | 18 | 18
Ø máx. de perfuração |  |  |
Betão | mm | 10 | 10
Alvenaria | mm | 16 | 16
PesoA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  dependendo da bateria utilizada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.