# Tehniskie dati

Triecienuzliktnis ar papildrokturi |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumulatora skrūvgriezis |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Izstrādājuma numurs |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2...
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min-1 | 0–1900 | 0–2100
Triecienu biežums | min-1 | 0–5400 | 0–5900
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Maks. urbuma Ø |  |  |
Betonā | mm | 10 | 10
Mūrī | mm | 16 | 16
SvarsA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.