# Technické údaje

Kladivový nadstavec s prídavnou rukoväťou |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumulátorový skrutkovač |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Vecné číslo |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Voľnobežné otáčky | ot/min | 0–1 900 | 0–2 100
Frekvencia príklepu | min-1 | 0–5 400 | 0–5 900
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Max. Ø vrtáka |  |  |
Betón | mm | 10 | 10
Murivo | mm | 16 | 16
HmotnosťA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  v závislosti od použitého akumulátora

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.