# Техникалық мәліметтер

Балғалы қондырма қосымша қолтұтқамен |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Аккумуляторлық бұрауыш |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Өнім нөмірі |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 0–1900 | 0–2100
Соққы саны | мин-1 | 0–5400 | 0–5900
Номиналды кернеу | В= | 18 | 18
Макс. саңылау диаметрі |  |  |
Бетон | мм | 10 | 10
Кірпіш қалау | мм | 16 | 16
СалмағыA) | кг | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.