# Включение электроинструмента

##

Установите кольцо для предустановки крутящего момента (2) на символ «Сверление».

##

- Приводите в действие переключатель направления вращения (7) только при остановленном электроинструменте.

Выключателем направления вращения (7) можно изменять направление вращения электроинструмента. При вжатом выключателе (8) это, однако, невозможно.

Правое вращение: Для сверления и завинчивания шурупов передвиньте переключатель направления вращения (7) до упора влево.

Левое направление вращения: Для ослабления и выворачивания винтов/шурупов и отвинчивания гаек нажмите переключатель направления вращения (7) вправо до упора.

##

- Приводите в действие переключатель передач (3) только при остановленном электроинструменте.

- Переключайте переключатель передач всегда до упора. В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

С помощью переключателя передач (3) можно выбирать один из двух диапазонов числа оборотов.

Положение переключателя передач (3) | Частота вращения | Крутящий момент | Область применения
--- | --- | --- | ---
1 | Низкая | Высокое | Для сложного применения: Hапример, ударное сверление с большим диаметром
2 | Высокое | Низкая | Для простого применения: Hапример, ударное сверление с малым диаметром

##

Для включения электроинструмента нажмите на выключатель (8) и удерживайте его нажатым.

Подсветка (6) загорается при легком или полном нажатии на выключатель (8) и позволяет освещать рабочую зону при недостаточном общем освещении.

Подсветка (6) продолжает гореть после отпускания выключателя (8) в течение нескольких секунд.

##

Число оборотов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (8).

При слабом нажатии на выключатель (8) электроинструмент работает с низким числом оборотов. С увеличением силы нажатия число оборотов увеличивается.