# 投入使用

##

将扭矩预选调节环(2)调到“钻孔”图标上。

##

- 只能在电动工具静止时操纵正逆转开关(7)。

通过正逆转开关(7)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(8)后无法更改。

正转：钻孔和旋入螺栓时，向左按压正逆转开关(7)直至极限位置。

逆转：松开或拧出螺丝和螺母时，向右按压正逆转开关(7)直至极限位置。

##

- 只能在电动工具静止时操纵选档开关(3)。

- 始终将档位选择开关推至极限位置。否则可能会损坏电动工具。

利用选档开关(3)可以预选2个转速范围。

选档开关(3)位置 | 转速 | 扭矩 | 应用范围
--- | --- | --- | ---
1 | 低 | 高 | 适用于处理重型任务： 例如以大直径进行锤钻
2 | 高 | 低 | 适用于处理轻型任务： 例如以小直径进行锤钻

##

将电动工具投入使用时按压起停开关(8)并按住。

轻按或是把电源开关(8)按到底时，工作灯(6)会亮起，在照明状况不佳的环境中可以借此照亮工作区域。

工作灯(6)在松开起停开关(8)后继续亮起几秒钟。

##

根据按压起停开关(8)的程度，可以无级调节已接通的电动工具的转速。

轻按起停开关(8)，转速低。逐渐在开关上加压，转速也会跟着提高。