# Tehnički podaci

Nastavak čekića s dodatnom ručkom |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumulatorski izvijač |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Kataloški broj |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 0–1900 | 0–2100
Broj udaraca | min–1 | 0–5400 | 0–5900
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Maks. promjer bušenja |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Zidovi | mm | 16 | 16
TežinaA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.