# Käyttöönotto

##

Aseta vääntömomentin asetusrengas (2) "poraus"-symbolin kohdalle.

##

- Siirrä suunnanvaihtokytkintä (7) vain, kun sähkötyökalu on pysäytettynä.

Suunnanvaihtokytkimellä (7) voit vaihtaa sähkötyökalun pyörintäsuuntaa. Tätä ei voi kuitenkaan tehdä, kun käynnistyskytkintä (8) painetaan.

Pyörintä myötäpäivään: kun haluat porata tai kiinnittää ruuveja, työnnä suunnanvaihtokytkin (7) vasempaan ääriasentoon.

Pyörintä vastapäivään: kun haluat avata ja irrottaa ruuveja ja muttereita, työnnä suunnanvaihtokytkin (7) oikeaan ääriasentoon.

##

- Käytä vaihdekytkintä (3) vain sähkötyökalun ollessa pysäytettynä.

- Siirrä vaihteenvalitsin aina rajoittimeen asti. Muuten sähkötyökalu saattaa vaurioitua.

Vaihdekytkimen (3) avulla voit valita 2 erilaista kierroslukualuetta.

Vaihdekytkimen (3) asento | Kierrosluku | Vääntömomentti | Käyttöalue
--- | --- | --- | ---
1 | Matala | Korkea | Raskaaseen käyttöön: Esim. suuren reiän iskuporaamiseen
2 | Korkea | Matala | Kevyeen käyttöön: Esim. pienen reiän iskuporaamiseen

##

Käynnistä sähkötyökalu käynnistyskytkimellä (8) ja pidä sitä painettuna.

Työvalo (6) syttyy, kun painat käynnistyskytkintä (8) (kevyesti tai pohjaan). Se mahdollistaa työskentelyalueen tehokkaan valaisun.

Työvalo (6) palaa edelleen muutaman sekunnin ajan käynnistyskytkimen (8) vapauttamisen jälkeen.

##

Voit säätää portaattomasti kierroslukua käynnissä olevan sähkötyökalun käynnistyskytkintä (8) painamalla.

Moottori käy matalalla kierrosluvulla, kun painat käynnistyskytkintä (8) kevyesti. Kierrosluku kasvaa, kun painat painiketta voimakkaammin.