# Tehnični podatki

Nastavek za vrtalno kladivo z dodatnim ročajem |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumulatorski vijačnik |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Kataloška številka |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Število vrtljajev v prostem teku | min–1 | 0–1900 | 0–2100
Število udarcev | min–1 | 0–5400 | 0–5900
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Najv. premer vrtanja |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Zid | mm | 16 | 16
TežaA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.