# Τεχνικά στοιχεία

Προσάρτημα πιστολέτου με πρόσθετη χειρολαβή |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Κατσαβίδι μπαταρίας |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Κωδικός αριθμός |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 0–1.900 | 0–2.100
Αριθμός κρούσεων | min–1 | 0–5.400 | 0–5.900
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος |  |  |
Μπετόν | mm | 10 | 10
Τοιχοποιία | mm | 16 | 16
ΒάροςA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.