# بدء التشغيل

##

اضبط طارة ضبط الاختيار المسبق لعزم الدوران (2) على رمز «الثقب».

##

- لا تضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (7) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (8) مضغوطا.

دوران يميني: للثقب ولربط اللوالب، اضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (7) إلی اليسار حتی النهاية.

دوران إلى اليسار: لحل أو فك اللوالب والصواميل اضغط مفتاح تغيير اتجاه الدوران (7) إلى اليمين حتى المصد.

##

- اضبط مفتاح اختيار ترس السرعة (3) فقط عندما تكون العدة الكهربائية متوقفة عن الحركة.

- ادفع مفتاح اختيار ترس السرعة دائما إلی حد التصادم. وإلا، فقد تتعرض العدة الكهربائية للضرر.

يمكنك بواسطة مفتاح اختيار ترس السرعة (3) أن تختار مجالين اثنين لسرعة الدوران مسبقا.

وضع مفتاح اختيار ترس السرعة (3) | عدد اللفات | عزم الدوران | نطاق الاستعمال
--- | --- | --- | ---
1 | منخفض | مرتفع | للتطبيقات الشاقة: على سبيل المثال، الثقب المرفق بالطرق بقطر كبير
2 | مرتفع | منخفض | للتطبيقات السهلة: على سبيل المثال، الثقب المرفق بالطرق بقطر صغير

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (8) وحافظ علی إبقائه مضغوطا.

يضيء مصباح العمل (6) عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (8) بشكل جزئي أو كامل ويسمح بإضاءة مكان الشغل إن كانت ظروف الإضاءة غير ملائمة.

يستمر عمل ضوء العمل (6) بعد ترك مفتاح التشغيل والإطفاء (8) لعدة ثوان.

##

يمكنك أن تتحكم بعدد دوران العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريج، حسب مدی الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (8).

يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء (8) إلى عدد لفات منخفض. يزداد عدد اللفات بزيادة الضغط.