# Teknik veriler

Ek tutamaklı darbeli delme adaptörü |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akülü vidalama makinesi |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Malzeme numarası |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 0–1900 | 0–2100
Darbe sayısı | darbe/dak | 0–5400 | 0–5900
Nominal gerilim | V= | 18 | 18
Maks. delme çapı |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Duvar | mm | 16 | 16
AğırlıkA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  Kullanılan aküye bağlı

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.