# Întreţinere şi curăţare

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

- Pentru a putea lucra bine şi în siguranță, menţineţi curate scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.

După fiecare utilizare, curăţă accesoriul, adaptorul pentru ciocan rotopercutor GFA 18-H împreună cu sistemul de prindere a accesoriilor, precum şi fantele de aerisire ale sculei electrice.