# Changement d’accessoire

Le capuchon anti-poussière empêche dans une large mesure la poussière de pénétrer dans le porte-outil pendant l’utilisation de l’outil électroportatif. Lors du montage de l’accessoire de travail, veillez à ne pas endommager le capuchon anti-poussière .

- Remplacez immédiatement le capuchon anti-poussière s’il est endommagé. Il est recommandé de faire effectuer ce travail dans un centre de service après-vente.

##

Retirer l’accessoire de travail.

Insérez l’adaptateur dans le porte-outil (1). Tournez la bague de serrage (9) jusqu’à ce qu’elle s’enclenche de manière audible.

##

Le mandrin SDS plus permet de remplacer l’accessoire de travail facilement et confortablement sans avoir à utiliser de clé supplémentaire.

- Insérez l’accessoire à fond dans la bague de verrouillage.

- Vérifiez que l’accessoire est bien bloqué en tirant dessus.

##

Tirez la bague de verrouillage vers l’arrière et sortez l’accessoire de travail.

##

La poignée supplémentaire (11) peut être orientée dans n’importe quelle position, pour obtenir une position de travail sûre et peu fatigante.

- Tournez la poignée supplémentaire (11) dans le sens antihoraire et orientez la poignée supplémentaire (11) dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la poignée supplémentaire (11) en la tournant dans le sens horaire.

Veillez à ce que le collier de serrage de la poignée supplémentaire se trouve bien dans la rainure du carter prévue à cet effet.

##

La butée de profondeur permet de déterminer la profondeur de perçage désirée X.

Appuyez sur le bouton de réglage de la butée de profondeur et insérez la butée de profondeur dans la poignée supplémentaire (11).

La cannelure de la butée de profondeur doit être orientée vers le haut ou vers le bas.

- Introduisez le foret SDS plus jusqu’en butée dans le porte-outil SDS plus. Le réglage de la profondeur de perçage risque sinon d’être faussé si le foret SDS plus bouge.

- Déplacez la butée de profondeur jusqu’à ce que l’écart entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage X souhaitée.

##

Retirer l’accessoire de travail.

Déverrouillez l’adaptateur en le tournant dans le sens et retirez-le du porte-outil (1).