# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

##

حلقه تنظیم انتخاب گشتاور (2) را روی علامت "سوراخ کاری" قرار دهید.

##

- کلید تغییر جهت چرخش (7) را هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.

توسط دکمه تعویض جهت چرخش (7) می توان جهت چرخش ابزار برقی را تغییر داد. هنگامی که کلید قطع و وصل (8) فشرده شده است، این امر ممکن نیست.

گردش به راست: برای سوراخکاری و چرخاندن پیچ‌ ها، کلید تغییر جهت چرخش (7) را تا انتها به چپ فشار دهید.

گردش به چپ: برای چرخاندن و پیچاندن و نیز سفت کردن مهره‍ها، کلید تغییر جهت چرخش (7) را تا انتها به راست فشار دهید.

##

- کلید تغییر جهت چرخش(3) را هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.

- دکمه انتخاب دنده را همواره تا انتها برانید. در غیر اینصورت امكان آسیب دیدن ابزار برقی وجود دارد.

با کلید انتخاب دنده (3) می توان 2 محدوده سرعت را از پیش تنظیم کرد.

موقعیت کلید انتخاب سرعت (3) | سرعت | گشتاور | محدوده کاربرد
--- | --- | --- | ---
1 | کم | زیاد | برای کاربردهای سخت: برای مثال سوراخ کاری چکشی با قطر بزرگ
2 | زیاد | کم | برای کاربردهای آسان: برای مثال سوراخ کاری چکشی با قطر کوچک

##

برای راه‌اندازی ابزار برقی، کلید قطع و وصل (8) را فشار داده و آنرا در حالت فشرده نگهدارید.

چراغ کار (6) هنگام کم فشرده بودن کلید قطع و وصل (8) روشن می‍شود و محیط کار را در صورت عدم وجود شرایط مناسب نور، روشن می کند.

چراغ کار (6) پس از رها کردن کلید روشن/خاموش (8) حدود چند ثانیه روشن باقی می ماند.

##

سرعت ابزار برقی را می توان با فشردن دلخواه کلید قطع و وصل (8) تنظیم کرد.

فشار کم روی کلید قطع و وصل (8) سرعت کاهش می‍یابد. افزایش فشار بر روی کلید قطع و وصل باعث افزایش سرعت میشود.