# Bắt Đầu Vận Hành

##

Đặt vòng điều chỉnh chọn trước mô-men xoắn (2) thành biểu tượng „Khoan“.

##

- Chỉ kích hoạt gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Với gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) bạn có thể thay đổi hướng xoay của dụng cụ điện. Tuy nhiên, việc này không thực hiện được khi công tắc Tắt/Mở được nhấn (8).

Quay phải: Để khoan hay bắt vít, đẩy gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) sang trái đến cữ chặn.

Xoay ngược chiều kim đồng hồ: Để nới lỏng hoặc tháo các vít và đai ốc hãy nhấn gạc vặn chuyển đổi chiều quay (7) sang bên phải cho tới cữ chặn.

##

- Chỉ kích hoạt công tắc chọn vòng truyền động (3) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

- Luôn luôn đưa công tắc chọn số về vị trí dừng. Nếu không, máy có thể bị làm hỏng.

Với công tắc chọn vòng truyền động (3), có thể chọn sẵn 2 tầm tốc độ.

Vị trí Công tắc chọn số (3) | Số vòng quay | Mô men xoắn | Phạm vi áp dụng
--- | --- | --- | ---
1 | Thấp | Cao | Cho các ứng dụng nặng: ví dụ: khoan búa với đường kính lớn
2 | Cao | Thấp | Cho các ứng dụng nhẹ: ví dụ: khoan búa với đường kính nhỏ

##

Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công tắc Tắt/Mở (8) và nhấn giữ.

Đèn làm việc (6) bật sáng khi công tắc tắt/mở được nhấn nhẹ hoặc nhấn hết cỡ (8) và cho phép chiếu sáng khu vực làm việc ở các điều kiện chiếu sáng kém.

Đèn làm việc (6) bật sáng sau khi nhả công tắc bật/tắt (8) thêm vài giây.

##

Bạn có thể điều tiết liên tục số vòng quay của dụng cụ điện đã bật, tùy vào việc bạn nhấn công tắc Tắt/Mở như thế nào (8).

Nhấn nhẹ trên công tắc Tắt/Mở (8) sẽ kích hoạt số vòng quay thấp. Tăng lực nhấn lên công tắc làm tăng tốc độ quay.