# Messa in funzione

##

Posizionare la ghiera di preselezione della coppia di serraggio (2) sul simbolo «Foratura».

##

- Azionare il commutatore del senso di rotazione (7) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Il commutatore del senso di rotazione (7) consente di variare il senso di rotazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (8) premuto, tuttavia, ciò non sarà possibile.

Rotazione destrorsa: per forare ed avvitare viti, premere il commutatore del senso di rotazione (7) verso sinistra, sino a battuta.

Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi, premere il commutatore del senso di rotazione (7) verso destra, sino al finecorsa.

##

- Azionare il selettore di velocità (3) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

- Spingere il commutatore di marcia sempre fino a battuta. In caso contrario, l’elettroutensile potrebbe subire dei danni.

Il selettore di velocità (3) consente di preselezionare due diversi campi di velocità.

Posizione selettore di velocità (3) | Numero di giri | Coppia di serraggio | Applicazione
--- | --- | --- | ---
1 | Bassa | Alta | Per applicazioni gravose: Ad es. foratura a percussione con grandi diametri
2 | Alta | Bassa | Per applicazioni meno gravose: Ad es. foratura a percussione con piccoli diametri

##

Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto (8) e mantenerlo premuto.

La luce di lavoro (6) si accenderà quando l’interruttore di accensione/spegnimento (8) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

La luce di lavoro (6) resta accesa per alcuni secondi dopo il rilascio dell’interruttore di avvio/arresto (8).

##

Ad elettroutensile acceso, la velocità si può regolare in modo continuo, esercitando più o meno pressione sull’interruttore di avvio/arresto (8).

Premendo leggermente l’interruttore di avvio/arresto (8), si otterrà una velocità ridotta; aumentando la pressione, aumenterà anche la velocità.