# Mengganti alat

Tutup pelindung debu mencegah masuknya debu pengeboran ke dalam dudukan alat kerja selama pengoperasian. Saat menggunakan perkakas, pastikan tutup pelindung debu tidak rusak.

- Tutup pelindung debu yang rusak harus segera diganti. Disarankan untuk melakukannya di layanan pelanggan Bosch.

##

Lepaskan alat sisipan.

Pasang adaptor ke dudukan (1). Putar cincin pengunci (9) hingga terdengar mengunci.

##

Dengan chuck bor SDS plus , alat sisipan dapat diganti dengan mudah dan cepat tanpa menggunakan alat bantu tambahan.

- Pasang alat sisipan ke dudukan selongsong pengunci hingga maksimal.

- Periksa penguncian dengan menarik alat kerja.

##

Tarik selongsong pengunci ke belakang dan lepaskan alat sisipan.

##

Gagang tambahan (11) dapat diubah posisinya ke arah mana pun untuk memungkinkan posisi kerja yang aman dan tidak membuat cepat lelah.

- Putar bagian bawah gagang tambahan (11) berlawanan arah jarum jam dan gerakkan gagang tambahan (11) ke posisi yang diinginkan. Lalu putar dan kencangkan kembali bagian bawah gagang tambahan (11) searah jarum jam.

Pastikan tali pengencang gagang tambahan berada dalam slot yang tersedia pada housing.

##

Dengan pembatas kedalaman , kedalaman lubang X yang diinginkan dapat ditetapkan.

Tekan tombol untuk pengaturan pembatas kedalaman dan pasang pembatas kedalaman ke gagang tambahan (11).

Permukaan yang menonjol pada pembatas kedalaman harus menghadap ke atas atau ke bawah.

##

Lepaskan alat sisipan.

Buka adaptor yang terkunci dengan memutarnya ke arah lalu lepaskan adaptor dari dudukan (1).