# Technische Daten

Hammeraufsatz mit Zusatzgriff |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akku-Schrauber |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Sachnummer |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 0–1 900 | 0–2 100
Schlagzahl | min-1 | 0–5 400 | 0–5 900
Nennspannung | V= | 18 | 18
max. Bohr-Ø |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Mauerwerk | mm | 16 | 16
GewichtA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.