# Datos técnicos

Suplemento de martillo con empuñadura adicional |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Atornilladora accionada por acumulador |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Número de artículo |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 0–1900 | 0–2100
Número de impactos | min-1 | 0–5400 | 0–5900
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Ø máx. de perforación |  |  |
Hormigón | mm | 10 | 10
Ladrillo | mm | 16 | 16
PesoA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  según el acumulador utilizado

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.