# Technische gegevens

Boorhameropzetstuk met extra handgreep |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Accuschroevendraaier |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Productnummer |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Onbelast toerental | min–1 | 0–1900 | 0–2100
Aantal slagen | min–1 | 0–5400 | 0–5900
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Max. boor-Ø |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Metselwerk | mm | 16 | 16
GewichtA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.