# استبدال العدد

يعمل غطاء الوقاية من الغبار على منع دخول غبار الثقب إلى حاضن العدة أثناء الاستخدام. احرص أثناء استخدام العدة الكهربائية على عدم حدوث أضرار بغطاء الوقاية من الغبار .

- يجب تغيير غطاء الوقاية من الغبار التالف على الفور. وينصح أن يتمّ ذلك من قبل مركز خدمة العملاء.

##

قم بفك عدة الشغل.

أدخل الملحق في الحاضن (1). أدر حلقة التثبيت (9)، إلى أن تثبت بشكل مسموع.

##

مع ظرف ريش الثقب SDS plus يمكنك تغيير عدة الشغل بكل سهولة وراحة دون استخدام عدد إضافية.

- أدخل عدة الشغل في حاضن جلبة الإقفال حتى النهاية.

- افحص ثبات الإقفال من خلال جذب العدة.

##

اسحب لبيسة الإقفال إلى الخلف، واخلع عدة الشغل.

##

يمكنك تحريك المقبض الإضافي (11) كما تريد للوصول إلى وضع عمل آمن ومريح.

- أدر قطعة المقبض السفلية بالمقبض الإضافي (11) عكس اتجاه عقارب الساعة وحرك المقبض الإضافي (11) إلى الوضع المرغوب. ثم أعد ربط القطعة السفلية بالمقبض الإضافي (11) بإدارتها في اتجاه عقارب الساعة.

انتبه إلی دخول سير شد المقبض الإضافي في الحز المخصص له بالهيكل.

##

باستخدام محدد العمق يمكن تحديد عمق الثقب المرغوب X.

اضغط على الزر الخاص بضبط محدد العمق وقم بتركيب محدد العمق في المقبض الإضافي (11).

يجب أن تشير الحزوز علی محدد العمق إلی الأعلی أو الأسفل.

- حرك عدة الشغل SDS plus حتى النهاية في حاضن العدة SDS plus. قد تؤدي سهولة حركة عدة الشغل SDS plus إلى ضبط خاطئ لعمق الثقب.

- أخرج محدد العمق بحيث تكون المسافة بين رأس ريشة الثقب وطرف محدد العمق مطابقة للعمق المرغوب X.

##

قم بفك عدة الشغل.

قم بتحرير قفل الملحق في الاتجاه واخلعه من الحاضن (1).