# 技术参数

锤子附件以及辅助手柄 |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
电动螺丝刀 |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
物品代码 |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
空载转速 | 转/分钟 | 0–1 900 | 0–2 100
冲击次数 | 次/分钟 | 0–5 400 | 0–5 900
额定电压 | 伏特= | 18 | 18
最大钻孔直径 |  |  |
混凝土 | 毫米 | 10 | 10
砖墙 | 毫米 | 16 | 16
重量A) | 公斤 | 2.4–3.4 | 2.3–3.3
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0 至 +35 | 0 至 +35
工作时和存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20 至 +50 | –20 至 +50

A)

  视所使用的充电电池而定

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。