# Verktøyskifte

Støvhetten hindrer at borestøv trenger inn i verktøyfestet under arbeidet. Når verktøyet settes inn, må du passe på at støvhetten ikke skades.

- En skadet støvhette må skiftes ut umiddelbart. Det anbefales å overlate utskiftingen til et serviceverksted.

##

Fjern innsatsverktøyet.

Sett forsatsen i holderen (1). Drei låseringen (9) til det høres at den går i inngrep.

##

Med SDS plus-chucken kan du skifte innsatsverktøy raskt og enkelt uten bruk av ekstra verktøy.

- Sett innsatsverktøyet inn i holderen til låsehylsen til det stopper.

- Kontroller at det er låst ved å trekke i verktøyet.

##

Skyv låsehylsen bakover, og ta ut innsatsverktøyet.

##

Du kan svinge ekstrahåndtaket (11) for å få en sikker arbeidsstilling med liten belastning på kroppen.

- Drei den nedre delen av ekstrahåndtaket (11) mot urviseren, og sving ekstrahåndtaket (11) til ønsket stilling. Deretter dreier du den nedre delen av ekstrahåndtaket (11) med urviseren for å skru det fast igjen.

Pass på at strammestroppen til ekstrahåndtaket alltid ligger i sporet for denne på huset.

##

Med dybdeanlegget kan du bestemme boredybden X.

Trykk på knappen for innstilling av dybdestopperen , og sett dybdestopperen i ekstrahåndtaket (11).

Rillene på dybdestoppen må vende opp eller ned.

- Skyv SDS plus-innsatsverktøyet inn i SDS plus-verktøyholderen til det stopper. Hvis du ikke gjør dette, kan bevegeligheten til SDS plus-verktøyet føre til feil innstilling av boredybden.

- Trekk dybdestoppen ut til avstanden mellom spissen på boret og spissen på dybdestoppen tilsvarer den ønskede boredybden X.

##

Fjern innsatsverktøyet.

Løsne forsatsen i retningen , og trekk den ut av holderen (1).