# Поддържане и почистване

- Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.). Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

- За да работите добре и безопасно, поддържайте чисти електрическия инструмент и вентилационните отвори.

Почиствайте след всяка употреба работния инструмент, приставката за ударно пробиване GFA 18-H с гнездото за работен инструмент и вентилационните отвори на електроинструмента.