# Технические данные

Насадка- перфоратор с дополнительной рукояткой |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Артикул |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Аккумуляторный шуруповерт |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Артикул |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Число оборотов холостого хода | об/мин | 0–1900 | 0–2100
Частота ударов | уд./мин | 0–5400 | 0–5900
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18
Макс. диаметр сверла |  |  |
Бетон | мм | 10 | 10
Кирпичная кладка | мм | 16 | 16
ВесA) | кг | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации и хранении | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.