# Dane techniczne

Przystawka udarowa z rękojeścią dodatkową |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Wkrętarka akumulatorowa |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Numer katalogowy |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 0–1900 | 0–2100
Liczba udarów | min–1 | 0–5400 | 0–5900
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Maks. Ø wiercenia |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Mur | mm | 16 | 16
WagaA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.