# 更換工具

防塵蓋 可阻止鑽孔時所產生的大部份粉塵侵入工具夾座。安裝工具時要小心，請勿損壞防塵蓋 。

- 防塵蓋若有受損，應立即更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。

##

請取下嵌件工具。

將轉接頭裝入固定座 (1) 內。轉動止動轉環 (9)，直到聽見卡上的聲音。

##

SDS plus 夾頭 能夠簡便地更換嵌件工具，無需借助其它輔助工具。

- 請將嵌件工具完全插入鎖定套筒的固定座內。

- 拉動工具以確認它是否已正確鎖止。

##

將鎖定套筒往後拉，取出嵌件工具。

##

輔助手柄 (11) 可隨意翻轉，以便採取一個穩固而不容易感到疲勞的工作姿勢。

- 逆時針旋轉輔助手柄 (11)的下方握把處，以便將輔助手柄 (11) 轉至所需位置。然後順時針旋轉輔助手柄 (11) 的下方握把處，即可將它重新鎖緊。

注意，輔助手柄的固定套圈必須位於機殼上的固定套圈專屬凹槽中。

##

您可利用限深擋塊 設定所需鑽孔深度 X。

請按壓限深器調整按鈕 然後將限深器安裝到輔助手柄 (11) 上。

限深器 上的刻紋必須朝上或朝下。

##

請取下嵌件工具。

沿 方向將轉接頭解鎖，接著把它從固定座 (1) 上卸下。