# Uvedení do provozu

##

Nastavte nastavovací kroužek předvolby krouticího momentu (2) na symbol „vrtání“.

##

- Přepínač směru otáčení (7) používejte pouze tehdy, když je elektronářadí zastavené.

Pomocí přepínače směru otáčení (7) můžete změnit směr otáčení elektronářadí. Při stisknutém vypínači (8) to ale není možné.

Chod vpravo: Pro vrtání a zašroubování šroubů stiskněte přepínač směru otáčení (7) až nadoraz doleva.

Chod vlevo: Pro povolování, resp. vyšroubování šroubů a matic stiskněte přepínač směru otáčení (7) až na doraz doprava.

##

- Volič stupňů (3) používejte pouze tehdy, když je elektrické nářadí zastavené.

- Přepínač stupňů posuňte vždy až nadoraz. Jinak se může elektronářadí poškodit.

Pomocí voliče stupňů (3) lze zvolit dva rozsahy otáček.

Poloha voliče stupňů (3) | Otáčky | Krouticí moment | Oblast použití
--- | --- | --- | ---
1 | Nízké | Vysoký | Pro těžká použití: Např. příklepové vrtání s velkým průměrem
2 | Vysoké | Nízký | Pro lehká použití: Např. příklepové vrtání s malým průměrem

##

Pro zapnutí elektronářadí stiskněte vypínač (8) a držte ho stisknutý.

Pracovní osvětlení (6) svítí při mírně nebo úplně stisknutém vypínači (8) a umožňuje osvětlení pracovní oblasti při nepříznivých světelných podmínkách.

Pracovní osvětlení (6) svítí ještě několik sekund po uvolnění vypínače (8).

##

Otáčky zapnutého elektronářadí můžete plynule regulovat tím, jak moc stisknete vypínač (8).

Mírným stisknutím vypínače (8) dosáhnete nízkých otáček. S rostoucím tlakem se počet otáček zvyšuje.