# Techniniai duomenys

Perforatoriaus priedėlis su papildoma rankena |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akumuliatorinis suktuvas |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Gaminio numeris |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 0–1900 | 0–2100
Smūgių skaičius | min–1 | 0–5400 | 0–5900
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18
Maks. gręžinio Ø |  |  |
Betonas | mm | 10 | 10
Mūro siena | mm | 16 | 16
SvorisA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.