# Tekniset tiedot

Poravasaraistukka lisäkahvan kanssa |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Akkuruuvinväännin |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Tuotenumero |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 0–1 900 | 0–2 100
Iskuluku | min-1 | 0–5 400 | 0–5 900
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
Reiän enimmäishalkaisija |  |  |
Betoni | mm | 10 | 10
Kiviseinä | mm | 16 | 16
PainoA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50

A)

  riippuen käytetystä akusta

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.