# البيانات الفنية

ملحق الطرق مع مقبض إضافي |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
مفك لوالب بمركم |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
رقم الصنف |  | ‎3 601 JG7 1..‎ | ‎3 601 JK6 2..‎
السرعة بدون حمل | لفة/دقيقة | 0–‎1900‏ | 0–‎2100‏
عدد الطرقات | min-1 | 0–‎5400‏ | 0–‎5900‏
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
أقصى قطر ثقب |  |  |
الخرسانة | مم | 10 | 10
الجدران | مم | 16 | 16
الوزنA) | كجم | 2,4–3,4‏ | 2,3–3,3‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏ | –20 ... +50‏

A)

  حسب المركم المُستخدَم

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.