# 기계 시동

##

토크 설정 링 (2) 을 돌려 “드릴 작업” 기호에 두십시오.

##

- 전동공구가 정지된 상태에서만 회전방향 선택 스위치 (7) 를 작동하십시오.

회전방향 선택 스위치 (7) 를 이용해 전동공구의 회전방향을 변경할 수 있습니다. 전원 스위치 (8) 가 눌린 상태에서는 변경할 수 없습니다.

우회전: 드릴 작업 및 볼트를 돌려 끼우려면 회전방향 선택 스위치 (7) 를 좌측 끝까지 누르십시오.

좌회전: 볼트 및 너트를 풀거나 돌려 빼려면 회전방향 선택 스위치 (7) 를 우측 끝까지 미십시오.

##

- 전동공구가 정지된 상태에서만 기어 선택 스위치 (3) 를 누르십시오.

- 기어 선택 스위치는 반드시 완전하게 밀어주십시오. 그렇게 하지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.

기어 선택 스위치 (3) 를 이용해 두 개의 회전 영역을 사전 선택할 수 있습니다.

기어 선택 스위치 (3) 위치 | 회전속도 | 토크 | 용도
--- | --- | --- | ---
1 | 낮음 | 높음 | 어려운 작업의 경우: 예: 큰 직경의 해머 드릴 작업
2 | 높음 | 낮음 | 쉬운 작업의 경우: 예: 작은 직경의 해머 드릴 작업

##

전동공구를 작동하려면 전원 스위치 (8) 를 누르고 누른 상태를 유지하십시오.

전원 스위치 (8) 를 약간 또는 끝까지 누르면 작업 램프 (6) 가 점등되기 때문에 조명 상태가 안 좋을 경우 작업 영역을 비출 수 있습니다.

작업 램프 (6) 는 전원 스위치 (8) 에서 손을 뗀 후 몇 초 간 더 점등됩니다.

##

전원 스위치 (8) 를 밀어 이동시키는 만큼 전원이 켜진 전동공구의 회전속도를 조절할 수 있습니다.

전원 스위치 (8) 를 약간만 밀면 속도가 낮아집니다. 세게 누르면 속도가 빨라집니다.