# Tööriista vahetamine

Tolmukaitsekübar kaitseb tööriistahoidikut töötamise ajal puurimistolmu sissetungimise eest. Jälgige, et tööriista paigaldamisel ei vigastataks tolmukaitsekübarat .

- Vigastatud tolmukaitse tuleb kohe asendada. Soovitatav on lasta seda teha mõnes klienditeeninduskohas.

##

Eemaldage vahetatav tööriist.

Asetage otsak hoidikusse (1). Keerake kinnitusrõngast (9), kuni see kuuldavalt fikseerub.

##

SDS plus puuripadrun võimaldab vahetatavat tööriista ilma täiendavaid tööriistu kasutamata lihtsalt ja mugavalt vahetada.

- Asetage vahetatav tööriist kuni piirajani lukustushülssi.

- Lukustuse kontrollimiseks tõmmake tööriista.

##

Tõmmake lukustushülssi tahapoole ja võtke vahetatav tööriist välja.

##

Turvalise ja väheväsitava tööasendi saavutamiseks võite lisakäepidet (11) suvaliselt kallutada.

- Keerake lisakäepideme (11) alumist haardepidet vastupäeva ja kallutage lisakäepide (11) soovitud asendisse. Seejärel keerake lisakäepideme (11) alumine haardepide jälle kinni.

Veenduge, et lisakäepideme kinnitusriba on korpuse vastavas soones.

##

Sügavuspiirikuga saate määrata soovitud puurimissügavuse X.

Vajutage sügavuspiiriku seadenuppu ja asetage sügavuspiirik lisakäepidemesse (11).

Rihveldus sügavuspiirikul peab olema suunatud üles või alla.

- Lükake vahetatav SDS plus tööriist kuni piirikuni SDS plus tööriistakinnitusse. SDS plus tööriista liikuvus võib muidu puurimissügavuse vale seadistuse kaasa tuua.

- Tõmmake sügavuspiirik nii kaugele välja, et puuri otsa ja sügavuspiiriku otsa vahekaugus vastab soovitud puurimissügavusele X.

##

Eemaldage vahetatav tööriist.

Vabastage otsak lukustusest suunas ja tõmmake hoidikult (1) maha.