# Ingebruikname

##

Zet de instelring draaimomentinstelling (2) op het symbool „Boren“.

##

- Bedien de draairichtingschakelaar (7) alleen als het elektrische gereedschap stilstaat.

Met de draairichtingschakelaar (7) kunt u de draairichting van het elektrische gereedschap veranderen. Bij ingedrukte aan/uit-schakelaar (8) is dit echter niet mogelijk.

Rechtsdraaien: voor het boren en indraaien van schroeven drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar links tot aan de aanslag door.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroeven en moeren drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar rechts tot aan de aanslag door.

##

- Bedien de toerentalschakelaar (3) alleen als het elektrische gereedschap stilstaat.

- Schuif de toerentalschakelaar altijd helemaal tot aan de aanslag. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

Met de toerentalschakelaar (3) kunnen twee toerentalbereiken ingesteld worden.

Positie toerentalschakelaar (3) | Toerental | Draaimoment | Toepassing
--- | --- | --- | ---
1 | Laag | Hoog | Voor zware toepassingen: Bijv. hameren met grote diameter
2 | Hoog | Laag | Voor lichte toepassingen: Bijv. hameren met kleine diameter

##

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap op de aan/uit-schakelaar (8) en houd deze ingedrukt.

De werklamp (6) brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (8) en hiermee kan bij ongunstige lichtomstandigheden het werkbereik verlicht worden.

Het werklicht (6) blijft na het loslaten van de aan/uit-schakelaar (8) nog voor een paar seconden branden.

##

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar (8) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (8) heeft een laag toerental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental hoger.