# Data teknis

Adaptor hammer dengan gagang tambahan |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Obeng berdaya baterai |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Nomor barang |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Kecepatan idle | min-1 | 0–1.900 | 0–2.100
Tingkat getaran | min-1 | 0–5.400 | 0–5.900
Tegangan nominal | V= | 18 | 18
Diameter pengeboran maks. |  |  |
Beton | mm | 10 | 10
Pengerjaan pada batu bata | mm | 16 | 16
BeratA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  tergantung pada baterai yang digunakan

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.