# Технически данни

Приставка за ударно пробиване със спомагателна ръкохватка |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Акумулаторен винтоверт |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Каталожен номер |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Обороти на празен ход | min–1 | 0–1900 | 0–2100
Честота на ударите | min–1 | 0–5400 | 0–5900
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Mакс. диаметър на отвора |  |  |
Бетон | mm | 10 | 10
Зидария | mm | 16 | 16
ТеглоA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.