# Технічні характеристики

Насадка- молоток з додатковою рукояткою |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Акумуляторний шурупокрут |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Товарний номер |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 0–1900 | 0–2100
Число ударів | уд./хв | 0–5400 | 0–5900
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Макс. Ø свердла |  |  |
Бетон | мм | 10 | 10
Цегляна кладка | мм | 16 | 16
ВагаA) | кг | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.