# Înlocuirea accesoriului

Capacul de protecţie împotriva prafului împiedică în mare măsură pătrunderea prafului rezultat în urma găuririi în sistemul de prindere a accesoriilor în timpul funcţionării sculei electrice. La introducerea accesoriului, aveţi grijă să nu deterioraţi capacul de protecţie împotriva prafului .

- În cazul deteriorării capacului de protecţie împotriva prafului, acesta trebuie înlocuit imediat. Se recomandă ca această operaţie să fie executată la un centru de asistenţă tehnică.

##

Scoate accesoriul.

Introdu adaptorul în sistemul de prindere (1). Roteşte inelul de fixare (9) până când se fixează sonor.

##

Cu mandrina SDS plus poţi înlocui simplu şi confortabil accesoriul, fără a utiliza scule suplimentare.

- Introdu accesoriul până la opritor în sistemul de prindere al manşonului de blocare.

- Verifică blocarea accesoriului trăgând de acesta.

##

Trage spre înapoi manşonul de blocare şi extrage accesoriul.

##

Opţional, poţi roti mânerul auxiliar (11) pentru a obţine o poziţie de lucru sigură şi confortabilă.

- Răsuceşte în sens antiorar partea inferioară a mânerului auxiliar (11) şi roteşte mânerul auxiliar (11) în poziţia dorită. Apoi răsuceşte în sens orar partea inferioară a mânerului auxiliar (11) până când se fixează în poziţie.

Ai grijă ca banda de strângere a mânerului auxiliar să fie prinsă în canelura prevăzută în acest scop pe carcasă.

##

Cu ajutorul limitatorului de reglare a adâncimii se poate stabili adâncimea de găurire dorită X.

Apasă tasta pentru reglarea limitatorului de reglare a adâncimii şi introdu limitatorul de reglare a adâncimii în mânerul auxiliar (11).

Canelura de pe limitatorul de reglare a adâncimii trebuie să fie orientată în sus sau în jos.

- Împinge accesoriul cu sistem de prindere SDS plus până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor SDS plus. În caz contrar, mobilitatea accesoriului cu sistem de prindere SDS plus ar putea cauza o reglare greşită a adâncimii de găurire.

- Trage limitatorul de reglare a adâncimii până când distanţa dintre vârful burghiului şi vârful limitatorului de reglare a adâncimii corespund adâncimii de găurire dorite X.

##

Scoate accesoriul.

Deblochează adaptorul în direcţia şi scoate-l din sistemul de prindere (1).