# Caractéristiques techniques

Adaptateur perforateur avec poignée auxiliaire |  | GFA 18-H | GFA 18-H
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎2 609 199 8..‎ | ‎2 609 199 8..‎
Perceuse-visseuse sans-fil |  | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC
Référence |  | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2..
Régime à vide | tr/min | 0–1 900 | 0–2 100
Fréquence de frappe | min-1 | 0–5 400 | 0–5 900
Tension nominale | V= | 18 | 18
Ø de perçage maxi |  |  |
Béton | mm | 10 | 10
Maçonnerie | mm | 16 | 16
PoidsA) | kg | 2,4–3,4 | 2,3–3,3
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50

A)

  selon l’accumulateur utilisé

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.